|  |
| --- |
| Supaprastinto atviro konkurso sąlygų |
| 2 priedas |

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Techninė specifikacija vilkikui** | | | | |
| **Nr.** | **Automobilių techninės specifikacijos reikalavimai** | | | **Atitikimas nustatytoms techninėms specifikacijoms (nurodyti transporto priemonės duomenis)** |
| 1 | Nauja, neeksploatuota, atitinkanti ES teisės aktais nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus, pagaminta ne anksčiau kaip | | 2015 m. |  |
| 2 | Transporto priemonės klasė | | N3 |  |
| 3 | Transporto priemonės kėbulo tipo kodas | | BC |  |
| 4 | Specialios paskirties transporto priemonė | | Mokomoji transporto priemonė |  |
| 5 | Variklio galia (kW) | ne mažiau kaip | 330 |  |
| 6 | Aplinkosaugos reikalavimai | Transporto priemonė turi atitikti EURO 6 teršalų išmetimo standartą | |  |
| 7 | Sėdimų vietų skaičius keleiviams | Orinės pakabos, ne mažiau kaip | 1 |  |
| 8 | Kuro rūšis | dyzelinas | |  |
| 9 | Maksimalus greitis | ne mažiau kaip | 90 km/h |  |
| 10 | Papildomas stabdys | transmisinis, hidraulinis (retarderis) | |  |
| 11 | Pavarų dėžės tipas | automatinė | |  |
| 12 | Papildomi reikalavimai | 1. Transporto priemonė parengta eksploatavimui (techninė apžiūra, registracija VĮ Regitra) | |  |
| 1. Teisės aktų reikalavimus atitinkantis saugumo komplektas: gesintuvas, šviesą atspindinti liemenė, greitosios pagalbos rinkinys. | |  |
| 1. Automobilio apsaugos sistema atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus | |  |
| 1. Gamyklinis radio/CD grotuvas su Bluetooth. | |  |
| 1. Priekinių žibintų apiplovimo įtasas. | |  |
| 1. Du gultai. | |  |
| 1. LED dienos šviesos. | |  |
| 1. Autonominis kabinos šildytuvas. | |  |
| 1. Oro kondicionierius. | |  |
| 1. Ašies apkrovos jutiklis. | |  |
| 1. Įkalnės stabdys. | |  |
| 1. Diferencialo blokavimas. | |  |
| 1. Autonominis variklio šildytuvas veikiantis nuo 220V. | |  |
| 1. Akumuliatorių talpa ne mažiau 220Ah. | |  |
| 1. Automobilyje sumontuota akumuliatorių pakrovimo sistema veikianti nuo 220V. | |  |
| 1. Viršutinis ir šoniniai kabinos aptakai. | |  |
| 1. Išorinis stogelis nuo saulės. | |  |
| 1. Aliuminiai 2 kuro bakai. | |  |
| 1. Transporto priemonė parengta CE kategorijos vairuotojų mokymui | |  |
| 1. Įrankių rinkinys, domkratas | |  |
| 1. Garantija visam automobiliui – ne mažiau kaip 12 mėnėsių. | |  |
| 1. Garantija automobilio pagrindiniams agregatams - ne mažiau 36 mėn, neviršijant 450000 km. | |  |
| 1. Įranga puspriekabei ir jos prijungimui suderinta su perkamos puspriekabės techninėmis savybėmis. | |  |
| 1. Skaitmeninis tachografas, atitinkantis ES normas | |  |

**Automobilyje turi būti įrengta vaizdo ir garso įrašymo įranga, atitinkanti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 2B-299 (Žin., 2011, Nr.**[**98-4658**](http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=203613)**) patvirtintą „Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašą“**

**Šios įrangos tipas derinamas su perkančiąja organizacija.**

**Sunkvežimio ir junginio priekis ir galas turi būti paženklintas Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr.**[**7-263**](http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=203613)**; 2009, Nr.**[**120-5147**](http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354079)**), nustatytais skiriamaisiais ženklais „M”. Papildomai turi būti įrengtas analogiškas apšviečiamas iš vidaus skiriamasis ženklas „M“ ant transporto priekabos kabinos.**

Transporto priemonės klasė nustatyta vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 patvirtintais Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.Techninė specifikacija puspriekabei** | | | |
| **Nr.** | **Automobilių techninės specifikacijos reikalavimai** | | **Atitikimas nustatytoms techninėms specifikacijoms**  **(nurodyti transporto priemonės duomenis)** |
| 1 | Nauja, neeksploatuota, atitinkanti ES teisės aktais nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus, pagaminta ne anksčiau kaip | 2015 m. |  |
| 2 | Transporto priemonės klasė | O4 |  |
| 3 | Transporto priemonės kėbulo tipo kodas | DA |  |
| 4 | Galinė apsauga pagal EC direktyvą 70/221 EEC | |  |
| 5 | Šoninė apsauga EC direktyvą 89/297 EEC | |  |
| 6 | Susidūrimo apsauga gale | |  |
| 7 | Tentas lengvai nuimamas, atitinkantis TIR konvencijos reikalavimus | |  |
| 8 | Teisės aktų reikalavimus atitinkantis puspriekabės žymėjimas | |  |
| 9 | Garantija puspriekabei ne mažiau kaip 2 metai | |  |